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1. [bookmark: _Toc244175708]INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentatia pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerin|elor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Propunerea tehnica va contine fise tehnice, cataloage, manuale, documentatii tehnice, standarde aplicabile, precum și alte documentatii similare care sa prezinte caracteristicile si proprietatile materialelor ce urmeaza a fi folosite, instructiuni de depozitare, intretinere si utilizare intocmite de producator si perioada de garantie tehnica.
Pentru scopul prezentului caiet de sarcini, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și documentele care îl însoțesc și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde sensul și înțelesul respectivelor cerințe conduc la concluzia că o atare activitate trebuia menționată explicit pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului ce urmează să fie atribuit. 
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire, prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.
Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente la punerea in opera:
· Fișe tehnice emise de către producător;
· Certificate de conformitate / declarații de performanță;
· Manual tehnic / instrucțiuni de montaj, utilizare și întreținere;
· Agrement tehnic, dacă este cazul.
Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca find minimale.
În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de lucrări inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va conduce la declararea ofertei ca neconformă și la respingerea acesteia.
2. [bookmark: _Toc213597437][bookmark: _Toc244175709]CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI
2.1. [bookmark: _Toc213597438][bookmark: _Toc244175710]Informații despre autoritatea contractantă


Spitalul Clinic „Sfânta Maria” este o unitate sanitară publică cu personalitate juridică, aflată în administrarea Primăriei Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.). Activitatea spitalului este structurată multidisciplinar și orientată către furnizarea de servicii medicale integrate, de înaltă calitate, adaptate necesităților complexe ale pacienților, inclusiv celor cu afecțiuni severe sau rare.
Structura organizatorică a spitalului cuprinde secții clinice și compartimente specializate, între care se regăsesc Secția clinică de Medicină Internă (cu Compartiment Oncologie Medicală, Compartiment Neurologie și Compartiment Cardiologie), Secția clinică de Reumatologie, Secția clinică de Chirurgie Generală I, precum și Secția clinică de Chirurgie Generală II, care integrează Compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, Compartimentul de Chirurgie Orală și Maxilo-facială, Compartimentul de Chirurgie Toracică și Compartimentul de Urologie. Activitatea medicală este completată de Compartimentul de Gastroenterologie, Compartimentul de Pneumologie, Secția clinică ORL, Secția ATI, precum și de structurile de spitalizare continuă și spitalizare de zi.
Spitalul dispune de laboratoare specializate în analize medicale, radiologie și imagistică, explorări funcționale și anatomie patologică, precum și de un Compartiment de Primiri Urgențe, bloc operator modern, sterilizare centralizată, punct de transfuzie sanguină, CPCIN, farmacie și alte compartimente suport esențiale pentru activitatea clinică. Ambulatoriul integrat asigură servicii medicale în multiple specialități, precum Medicină Internă, Reumatologie, Recuperare, Cardiologie, Oncologie Medicală, Neurologie, Psihiatrie, Chirurgie Generală, ORL, Urologie, Ortopedie, Oftalmologie, Ginecologie, Dermato-venerologie, Alergologie și Acupunctură, facilitând accesul pacienților la diagnostic și tratament într-un cadru ambulatoriu modern.
Având o structură complexă, spitalul este acreditat pentru activități medicale avansate, inclusiv pentru programe de transplant hepatic și pulmonar, și integrează o clinică de senologie. Prin natura serviciilor pe care le oferă, unitatea medicală necesită infrastructură funcțională adecvată și spații moderne, conforme cu cerințele actuale privind siguranța, igiena, fluxurile medicale și eficiența operațională. În acest context, investițiile în lucrări de amenajare, modernizare și reconfigurare a spațiilor sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat al actului medical și pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare pacienților, personalului medical și activităților integrate de diagnostic și tratament.

2.2. [bookmark: _Toc213597439][bookmark: _Toc244175711]Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă
Spațiile de spitalizare reprezintă o componentă esențială a actului medical, iar menținerea acestora în condiții optime de igienă, siguranță și confort constituie o obligație permanentă a unității sanitare. În urma evaluărilor interne efectuate, s-a constatat că o parte dintre saloanele de spitalizare și grupurile sanitare aferente prezintă un grad avansat de uzură, determinat de vechimea finisajelor, de utilizarea intensă și continuă, de expunerea permanentă la umiditate și la agenți de curățare/dezinfectare, precum și de intervențiile succesive punctuale, care nu mai pot asigura un standard unitar de calitate.
Deficiențele identificate – degradarea pereților, a pardoselilor și a obiectelor sanitare, pierderea etanșeității instalațiilor – pot favoriza apariția unor riscuri sanitare, afectând respectarea normelor de igienă și de control al infecțiilor asociate asistenței medicale, confortul și siguranța pacienților internați, precum și condițiile de muncă ale personalului medical.
Prin realizarea lucrărilor de reparații și igienizare, autoritatea contractantă urmărește: creșterea nivelului de siguranță și igienă pentru pacienți; reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale; îmbunătățirea condițiilor hoteliere și a imaginii unității; conformarea cu cerințele Direcției de Sănătate Publică și cu normele sanitare în vigoare.
Lucrările sunt finanțate din fondurile alocate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.), în baza solicitării de finanțare a Spitalului Clinic „Sfânta Maria” nr. 21534/15.09.2026, înregistrată la A.S.S.M.B. sub nr. 23310/15.09.2026.
3. [bookmark: _Toc244175712]OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor de reparații curente și igienizare a unor saloane de spitalizare și a grupurilor sanitare aferente, situate la etajele 2, 3 si 7 ale Spitalului Clinic „Sfânta Maria”, în vederea aducerii acestor spații la standardele sanitare actuale. Lucrările cuprind:
· lucrări de construcții (finisaje) în saloane și grupuri sanitare: desfacerea placajelor ceramice și a tapetelor existente, reparații ale pereților și ale stratului suport al pardoselilor, hidroizolații, tapet PVC, pardoseli din covor PVC cu scafă, vopsitorii lavabile antibacteriene, tavane suspendate, înlocuirea ușilor;
· lucrări de instalații sanitare în grupurile sanitare de la etajul 2 (1 grup sanitar) și etajul 3 (3 grupuri sanitare) si etajul 7: demontarea obiectelor sanitare uzate și montarea de obiecte sanitare, baterii, robinete și accesorii noi, remedieri ale conductelor existente;
· lucrări de instalații electrice, de ventilație și de semnalizare aferente: corpuri de iluminat cu LED, prize și întrerupătoare, ventilatoare axiale de extracție, detectoare de fum, butoane de apel pacient – soră, bare de sprijin.
Cantitățile de lucrări sunt prezentate în Anexa – Liste de cantități, parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va oferta toate articolele din listele de cantități, la cantitățile indicate.
Lucrările se vor executa în spații aflate în exploatare, în secții cu activitate medicală continuă. Execuția se va organiza etapizat, pe încăperi, de comun acord cu reprezentanții autorității contractante și cu șefii secțiilor, astfel încât să nu fie scoase simultan din uz toate grupurile sanitare de pe același etaj.
Se vor lua în calcul de către ofertanți toate operațiile conexe necesare executiei lucrarilor: (schele ușoare de interior, protecția mobilierului, a aparaturii și a tâmplăriei, transportul și manipularea materialelor, evacuarea molozului rezultat în urma lucrărilor, curățenia finală a spațiilor etc).
Se recomandă vizitarea amplasamentului, ofertanții având dreptul de a utiliza propriile consumuri de resurse în funcție de specificul lucrării și de propria tehnologie de execuție. Vizitarea se poate programa prin solicitare transmisă la adresa achizitii@spitalsfmaria.ro.
Prezentul caiet de sarcini stabilește conditiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor.
4. [bookmark: _Toc244175713]DOMENIUL DE APLICARE
Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executarii lucrărilor.
Acest Caiet de Sarcini definește standardele minime pentru executia lucrării.
Conditiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice și normativelor din legislatia specifica in vigoare.
La executia lucrărilor se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor, neexhaustiv:
· Legea nr. 10/1995 一 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare; 
· Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare si modificarile ulterioare;
· HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; P 118/1999 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
· GT041- 2002- Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor și pardoselilor cladirilor
· I 9-2013 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalatiilor sanitare
· C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităfii și receptia lucrărilor de instalatii aferente constructiilor.
· HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
· Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private.
5. [bookmark: _Toc244175714]INFORMATII AMPLASAMENT
Amplasamentul este situat în București, B-dul Ion Mihalache nr. 37-39, Sector 1, în clădirea Spitalului Clinic „Sfânta Maria”, respectiv saloanele și grupurile sanitare de la etajele 2, 3 si 7 care vor fi indicate de reprezentanții autorității contractante la vizitarea amplasamentului și la predarea acestuia.
6. [bookmark: _Toc244175715]DATE TEHNICE
6.1 [bookmark: _Toc244175716] Materialele și utilitatile
Materialele utilizate la executarea reparațiilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România și vor fi adecvate utilizării în unități sanitare (lavabile, rezistente la umiditate și la dezinfectanți).
In Extrasul de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea și preturile materialelor ce vor fi utilizate.
Utilitătile necesare pentru executia lucrării, respectiv apa și energia electrică, vor fi puse la dispozitie de către benefîciar din retelele proprii și se vor regăsi cu costuri 0 lei în devizul ofertă. La punerea în opera a materialelor se vor respecta tehnologiile specificate de producători in fıșele tehnice ale produselor.
6.2 [bookmark: _Toc244175717]Livrarea, transportul, manipularea și depozitarea materialelor
Materialele livrate vor fi însotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie. Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încat să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel că, în momentul punerii lor în opera, acestea să corespundă conditiilor de calitate impuse atat prin caietul de sarcini cat și prin normativele în vigoare.
Transportul în clădire va fi admis numai în intervalul orar 08:00-16:00, pe traseele stabilite de autoritatea contractantă, cu evitarea circuitelor pacienților. Nu este permisă montarea pe fațade a instalațiilor de ridicare pentru materiale și/sau persoane.
Transportul materialelor, echipamentelor și evacuarea molozului vor fi luate în calcul la depunerea ofertei, preturile unitare ale operatiilor incluzînd și transportul.
6.3 [bookmark: _Toc244175718]Echipamente, unelte, personal
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari se vor utiliza unelte si echipamente profesionale.
Costurile cu echipamentele folosite vor fi luate în calcul la depunerea ofertei, prețurile unitare ale operațiilor incluzând și schelele ușoare de interior.
Pentru executarea lucrarilor, executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrari.
7. [bookmark: _Toc244175719]CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRĂRILOR
Pe întreaga durată a executării lucrărilor, Beneficiarul va verifica respectarea condițiilor de calitate stabilite prin prezentul caiet de sarcini, în special conformitatea suprafețelor suport, calitatea materialelor puse în operă potrivit standardelor și normelor aplicabile, precum și concordanța lucrărilor cu cerințele tehnice prevăzute. Orice lucrare necorespunzătoare sau care se abate de la cerințele de calitate va fi refăcută ori remediată de către Executant, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
Executantul va derula lucrările conform unui grafic fizic de execuție, structurat în mod uzual pe faze succesive (organizare de șantier, dezafectări, lucrări de construcții lucrări de instalații, finisaje și pregătire pentru recepție). Aceste etape au exclusiv caracter tehnic și organizatoric și nu constituie faze determinante de recepție parțială.
Beneficiarul nu va efectua recepții intermediare ale lucrărilor. Recepția se realizează într-o singură etapă, respectiv recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii și ale contractului. Plata se va efectua integral numai în urma recepției la terminarea lucrarilor, pe baza situatiilor de lucrari aprobate, a documentației de calitate și a procesului-verbal de recepție.
La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la îndeplinirea tuturor condițiilor necesare efectuării recepției și va transmite situația de lucrări aferentă, însoțită de procese verbale continand masuratorile lucrarilor executate semnate de constructor si reprezentantul beneficiarului, certificate de calitate, declarații de conformitate și eventuale buletine de încercări.
Pe baza acestor documente și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va evalua conformitatea lucrărilor. În cazul existenței unor lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi comunicate Executantului, stabilindu-se termene ferme pentru remediere. După remedierea integrală a neconformităților, Beneficiarul va proceda la convocarea comisiei de recepție.
Recepția la terminarea lucrărilor se materializează prin proces-verbal care va cuprinde:
– verificări scriptice privind documentele de calitate și conformitate ale materialelor puse în operă;
– verificări fizice privind finalizarea integrală a lucrărilor, respectarea normativelor și a detaliilor tehnice, precum și confirmarea remedierii eventualelor deficiențe constatate.
În funcție de rezultatele comisiei, Beneficiarul poate aproba, amâna sau respinge recepția, potrivit dispozițiilor legale.
8. [bookmark: _Toc244175720]CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRİLOR
8.1 [bookmark: _Toc244175721]Măsuri generale
Executantul are obligatia de a asigura responsabili tehnici cu executia pe specialitatile specifice tipurilor de lucrari care fac obiectul contractului. Pe durata executării lucrărilor, Executantul va respecta toate prevederile normativelor tehnice și ale standardelor în vigoare aplicabile domeniului construcțiilor.
Toate produsele utilizate în execuție vor respecta legislația referitoare la condițiile de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor fi însoțite de certificate de calitate, declarații de conformitate și, după caz, agremente tehnice valabile. Executantul are obligația de a aplica măsurile necesare prevenirii accidentelor de muncă, cu respectarea legislației în materia securității și sănătății în muncă, precum și a reglementărilor de medicină a muncii.
Orice lucrări suplimentare identificate pe parcursul execuției vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil, expres și scris al Beneficiarului. În vederea formulării unei oferte fundamentate tehnic și financiar, Executantului i se recomandă vizitarea și inspectarea amplasamentului, pentru evaluarea corectă a condițiilor reale din teren, a eventualelor riscuri și a resurselor necesare.
8.2 [bookmark: _Toc244175722]Durabilitatea. Întretinerea
Materialele utilizate în cadrul lucrărilor trebuie să asigure o bună stabilitate în timp, să fie adecvate condițiilor de exploatare specifice unei unități sanitare și să prezinte rezistență la uzură, umiditate și trafic intens. Întreținerea acestora pe durata utilizării trebuie să poată fi realizată prin măsuri obișnuite de curățare și mentenanță, fără necesitatea unor intervenții speciale sau a utilizării unor produse incompatibile cu activitatea medicală. Caracteristicile de durabilitate ale materialelor vor respecta cerințele prevăzute în documentațiile tehnice și în standardele aplicabile, astfel încât funcționalitatea și aspectul finisajelor să fie menținute pe întreaga perioadă de exploatare.
8.3 [bookmark: _Toc244175723]Siguranta utilizatorilor
Materialele utilizate în cadrul lucrărilor trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare, conform normativelor și reglementărilor naționale în vigoare privind siguranța în construcții, protecția sănătății persoanelor și protecția mediului. Acestea vor fi adecvate utilizării într-o unitate sanitară și nu trebuie să prezinte riscuri directe sau indirecte pentru pacienți, personal sau vizitatori.
Materialele nu vor conține substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deșeuri toxice ori alte substanțe care pot afecta sănătatea oamenilor sau integritatea mediului înconjurător. Toate produsele puse în operă trebuie să fie conforme cerințelor legale aplicabile și să fie însoțite de documente care atestă siguranța, calitatea și compatibilitatea lor cu mediul medical.
8.4 [bookmark: _Toc244175724] Precizări suplimentare
Spațiile în care se vor executa lucrările nu pot fi eliberate complet, motiv pentru care ofertanții vor avea în vedere toate măsurile necesare pentru manipularea și protecția mobilierului, a aparaturii medicale și a finisajelor existente. Zonele de lucru vor fi delimitate și închise provizoriu (folie, panouri), astfel încât praful și zgomotul să nu afecteze saloanele și circulațiile învecinate. Costurile aferente acestor operațiuni vor fi incluse în pretul ofertei.
Durata maximă de execuție a lucrărilor este de 45 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Graficul de execuție va fi prezentat odată cu depunerea ofertei, cu respectarea acestei durate maxime și a etapizării pe încăperi prevăzute la cap. 3. În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va descrie succint modul de realizare a lucrărilor și măsurile de control al calității.
9. [bookmark: _Toc244175725]MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECJIA MEDIULUI
Pe întreaga durată a executării lucrărilor, Executantul are obligația de a respecta toate prevederile legislației naționale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și responsabilitățile specifice domeniului construcțiilor. Lucrările vor fi coordonate și supravegheate de personal tehnic de specialitate, calificat și cu experiență relevantă, care răspunde direct de activitatea echipelor aflate pe șantier.
Executantul va implementa toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de praf și zgomot, gestionarea corectă a deșeurilor rezultate din dezafectări, manipularea în siguranță a materialelor de construcții și prevenirea oricărei forme de poluare a mediului înconjurător. Toate materialele evacuate vor fi transportate către puncte autorizate, cu respectarea legislației specifice în domeniul protecției mediului.
Pe durata execuției, Executantul va respecta integral normele generale și specifice privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și măsurile necesare pentru limitarea propagării unui eventual incendiu. De asemenea, Executantul va colabora cu structurile interne ale instituției responsabile cu apărarea împotriva incendiilor și va adapta activitățile pe șantier astfel încât să nu afecteze securitatea la incendiu a clădirii și a personalului spitalului.
Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului, informaţii relevante putând fi obţinute de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele de execuţie a lucrărilor se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017). In toate etapele se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Gestiunea deşeurilor (colectare, stocare provizorie, eliminare către depozite autorizate) este în sarcina contractorului (Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare). în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei.
În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizaţi în scopul valorificării lor. Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la o creştere semnificativă în ceea ce priveşte generarea, incinerarea sau eliminarea deşeurilor, precum şi nici în ceea ce priveşte utilizarea durabilă a resurselor naturale şi economia circulară.
10. [bookmark: _Toc244175726]GARANTIE
Executantul va acorda o garanție de minimum 24 de luni pentru toate lucrările executate, începând de la data aprobarii de catre autoritatea contractanta a  procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Pe durata perioadei de garanție, Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială și în termenele stabilite de Beneficiar, orice defect apărut ca urmare a unei execuții necorespunzătoare, a utilizării unor materiale neconforme sau a nerespectării prescripțiilor tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Pentru obiectele sanitare, bateriile, corpurile de iluminat și ventilatoare se va asigura cel puțin garanția acordată de producător.
Remedierile vor fi realizate fără a afecta activitatea medicală a spitalului, Executantul având obligația de a interveni prompt și de a readuce lucrările la parametrii tehnici și funcționali prevăzuți. Perioada de garanție trebuie să asigure menținerea calității, durabilității și funcționalității lucrărilor conform cerințelor stabilite de Beneficiar.
11. [bookmark: _Toc244175727]DESCRIEREA OPERAȚIUNILOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII
11.1 [bookmark: _Toc244175728]Lucrări de construcții – saloane și grupuri sanitare
Lucrările de construcții în saloanele și grupurile sanitare includ: desfacerea placajelor de faianță și gresie (82,15 mp) și a tapetelor existente (21 mp), reparații la pereți pentru montarea tapetului PVC și montarea tapetului PVC (80,30 mp), protecția muchiilor cu colțare de aluminiu (34 m), reparații ale stratului suport al pardoselilor, șapă autonivelantă de 3 cm și pardoseli din covor PVC (22,85 mp) cu scafă semirotundă (34 m), hidroizolație orizontală și verticală pensulabilă în zonele umede (75,40 mp), vopsitorii lavabile antibacteriene (130 mp), tavane suspendate din panouri prefabricate (15 mp) cu scafe de lumină din gips-carton (22 m), demontarea ușilor din lemn și montarea de uși din profile PVC (5,02 mp), inclusiv transportul materialelor și al molozului.
11.2 [bookmark: _Toc244175729]Lucrări de instalații – grup sanitar etajul 2
Pentru grupul sanitar de la etajul 2 se demontează obiectele sanitare și accesoriile existente (cuvă de duș, lavoar, vas WC cu rezervor, baterii, oglindă, etajeră, suporturi, robinete, corp de iluminat, uscător/dozator, ventilator) și se montează: cuvă de duș, lavoar pe piedestal cu sifon și ventil, vas WC cu rezervor și capac, baterii pentru duș și lavoar, robinete de colț și de trecere, oglindă, etajeră, portprosop, suport hârtie, dozator săpun, distribuitor prosoape, portperie, bară de sprijin, corpuri de iluminat LED (la oglindă și 600 x 600 mm), ventilator axial, ușiță de acces la robinete, canal de mascare, priză și comutator, detector de fum și buton de apel pacient – soră cu cablu E90. Se demontează și se remontează radiatorul și se înlocuiesc piesele de legătură uzate pe conducta existentă.
11.3 [bookmark: _Toc244175730]Lucrări de instalații – grupuri sanitare etajul 3 (Lista C)
Pentru trei dintre grupurile sanitare de la etajul 3, cuprinse în Lista C, se execută aceleași categorii de operațiuni ca la etajul 2 (demontări, montarea a 3 cuve de duș, 2 lavoare pe piedestal și 1 lavoar pe blat, 3 vase WC complete, baterii, robinete și accesorii sanitare), la care se adaugă: 6 corpuri de iluminat LED 600 x 600 mm, 2 grile de transfer, 5 detectoare de fum, 2 indicatoare paralele cu LED, 3 butoane de apel pacient – soră și 22 m de canal de mascare cabluri și țevi, conform listei de cantități.
11.4 [bookmark: _Toc244175731]Lucrări de instalații – grup sanitar etajul 7 (Lista D)
Pentru cel de-al patrulea grup sanitar de la etajul 7, cuprins în Lista D, se demontează obiectele sanitare existente și se montează: cuvă de duș, lavoar pe blat, vas WC complet, baterii, robinete, oglindă cu ramă și accesorii sanitare, se înlocuiește sifonul de pardoseală D = 50 mm, se montează corp de iluminat LED, ventilator axial, ușițe de vizitare pentru conducte și robineți, canal de mascare, comutator, se demontează și se remontează radiatorul și se înlocuiesc piesele de legătură uzate.
11.5 [bookmark: _Toc244175732]Dezafectări, manipulare și evacuare deșeuri, închideri provizorii ale zonei de lucru
Lucrările de dezafectare, manipulare și evacuare a deșeurilor, precum și închiderile provizorii ale zonei de lucru, vor include demontarea elementelor care urmează a fi înlocuite, colectarea selectivă a deșeurilor și transportul acestora la depozite autorizate, respectiv izolarea provizorie a spațiilor afectate pentru protecția personalului, a pacienților și a echipamentelor medicale. Obiectele sanitare și elementele demontate care pot fi valorificate vor fi predate autorității contractante, pe bază de proces-verbal, dacă aceasta solicită. Toate operațiunile vor fi realizate cu respectarea normelor de mediu și de securitate în muncă, astfel încât impactul asupra activității spitalului să fie minim.
12. [bookmark: _Toc244175733]EXPLICAȚII ALE OPERAȚIUNILOR
12.1 [bookmark: _Toc244175734]Lucrări de construcții
Suprafețele pe care se aplică noile finisaje se pregătesc prin desfacerea placajelor ceramice și a tapetelor degradate, curățare, reparații cu mortare/gleturi adecvate și amorsare. În zonele umede (dușuri, zona lavoarelor și a vaselor WC) se aplică hidroizolație pensulabilă orizontală și verticală, cu ranforsarea colțurilor și a racordurilor cu pardoseala, înainte de aplicarea finisajelor. Tapetul PVC se montează pe pereții pregătiți, cu îmbinări sudate/etanșate, iar muchiile ieșinde se protejează cu colțare din aluminiu. Pardoselile se refac prin repararea stratului suport, aplicarea șapei autonivelante și montarea covorului PVC omogen, antibacterian, cu ridicare în scafă semirotundă la pereți, pentru a permite curățarea și dezinfecția ușoară.
12.2 [bookmark: _Toc244175735]Lucrări de instalații
Obiectele sanitare noi vor fi din porțelan sanitar, bateriile din alamă cromată, iar robinetele de colț și de trecere din alamă nichelată. Racordurile se execută etanș, cu verificarea la presiune a instalației înainte de închiderea traseelor. Piesele de legătură uzate (teuri, coturi, mufe) de pe conductele existente se înlocuiesc acolo unde este necesar. Toate obiectele și accesoriile se fixează mecanic pe pereți, cu dibluri și elemente de prindere adecvate tipului de perete.
Corpurile de iluminat vor fi cu LED, adecvate spațiilor umede (grad de protecție minim IP44 în grupurile sanitare). Prizele și comutatoarele vor fi cu contact de protecție și de construcție impermeabilă în zonele umede. Ventilatoarele axiale vor asigura extracția aerului viciat din grupurile sanitare, cu racordarea la tubulatura/golurile existente. Detectoarele de fum și butoanele de apel pacient – soră se vor racorda la sistemele existente ale spitalului, cu cablu rezistent la foc E90, și se vor verifica funcțional la recepție.
La finalizarea lucrărilor se vor efectua probele de etanșeitate și de funcționare ale instalațiilor sanitare, măsurătorile electrice prevăzute de normative (inclusiv continuitatea conductorului de protecție), precum și curățenia finală a spațiilor, astfel încât acestea să poată fi predate pentru dezinfecție și reluarea activității medicale.
13. [bookmark: _Toc213597467][bookmark: _Toc244175736]CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;
ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Ofertantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
14. [bookmark: _Toc244175737]MODUL DE ALOCARE A RISCURILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI, PRECUM ȘI MĂSURILE DE GESTIONARE A ACESTORA 
Alocarea și gestionarea riscurilor se va face în etape, în faza de derulare a procedurii de achiziție și ulterior în faza de derulare a contractului (urmărirea lucrărilor pe durata execuției și în perioada de garanție a lucrărilor)
Gestionarea si minimizarea acestor riscuri se va face după cum urmează:
1) În faza de derulare a procedurii de achiziție: 
· prin introducerea unor cerințe minime referitoare criteriile de calificare şi selecţie adecvate, astfel încât autoritatea contractantă să se asigure că operatorii economici participanți la procedură nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește conflictul de interese;
2) În faza de derulare a contractului (pe durata execuției lucrărilor și în perioada de garanție):
· prin solicitarea ca operatorul economic declarat câștigător să depună o garanție de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului care să rămână valabilă pe întreaga perioadă de implementare a contractului;
· prin urmărirea permanentă a calității lucrărilor executate, prin intermediul personalului desemnat din cadrul autorității contractante;
· prin impunerea respectării cerințelor privitoare la reglementările de SSM și monitorizarea implementării acestor cerințe;
· prin faptul ca, in cadrul contractului de execuție lucrări au fost prevăzute penalități pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale.
3) În cadrul contractului de lucrări au fost prevăzute penalități pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale. În cazul în care Executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica penalități de întârziere de 0,03% pe zi din valoarea lucrărilor neexecutate, conform condițiilor contractuale.
15. [bookmark: _Toc244175738]MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică va fi elaborată respectând forma și specificațiile tehnice solicitate si trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică se va prezenta de către ofertant și va include Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea contractantă), completat cu informațiile solicitate, precum și graficul de execuție și fișele tehnice ale principalelor materiale și echipamente propuse (obiecte sanitare, baterii, covor PVC, tapet PVC, vopsea antibacteriană, corpuri de iluminat, ventilatoare). Documentele tehnice nu conțin informații legate de prețuri.
În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.
Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.
Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.
Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.
16. [bookmark: _Toc244175739]MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu și fără TVA, cu două zecimale. În cazul în care prețul fără TVA inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată de 330.578 lei fără TVA, comunicată prin anunțul publicitar, oferta va fi respinsă ca inacceptabilă.
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont că toate încercările pentru materialele puse în operă, prevăzute de legislația în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.
Conform legislației, toate ofertele financiare care prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat [conform art. 136 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, prețul ofertat este considerat aparent neobișnuit de scăzut dacă se situează sub 80% din valoarea estimată a contractului respectiv], vor fi temeinic justificate. În acest sens, comisia de evaluare are dreptul de a solicita, de ex., fără ca enumerarea să fie limitativă, ci strict exemplificativă: documente privind, după caz, prețurile la furnizori, situația stocurilor de materii prime și materiale, modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forței de muncă, performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concură la formarea prețurilor și implicit conduc la valoarea ofertei.
Propunerea financiară se va elabora cu respectarea specificațiilor prezentate în Caietul de sarcini și va conține: Formularul de ofertă și Anexa la Formularul de ofertă din Secțiunea „D_Formulare”, însoțite de devizul ofertă întocmit pe articolele din Anexa – Liste de cantități (centralizatorul pe categorii de lucrări, listele de cantități cu prețuri unitare defalcate pe materiale, manoperă, utilaj și transport – formular F3, extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport). Prețurile unitare ofertate rămân ferme pe toată durata contractului.

Întocmit,
[bookmark: _Toc244175740]

ANEXA – LISTE DE CANTITĂȚI

	Nr. crt.
	Denumire articol
	U.M.
	Cantitate

	A. Lucrări de construcții – saloane și grupuri sanitare 

	1
	Desfacerea placajelor de faianță, gresie și ceramice
	mp
	82,15

	2
	Tapet PVC pereți
	mp
	80,30

	3
	Protecție muchii cu colțare de aluminiu
	m
	34,00

	4
	Reparații la pereți pentru montat tapet PVC
	mp
	80,30

	5
	Reparații strat suport pardoseli
	mp
	22,85

	6
	Șapă suport din ipsos autonivelantă sub pardoseli, de 3 cm grosime
	mp
	22,85

	7
	Montat scafă semirotundă
	m
	34,00

	8
	Hidroizolație orizontală și verticală pensulabilă
	mp
	75,40

	9
	Pardoseli din covor PVC
	mp
	22,85

	10
	Vopsitorie cu vopsea lavabilă antibacteriană (tip Vinarom antibacterian)
	mp
	130,00

	11
	Tavane suspendate cu panouri prefabricate din fibră de sticlă întărită cu rășini
	mp
	15,00

	12
	Scafe de lumină la tavane suspendate din gips-carton, cu suprafața desfășurată până la 0,5 m
	m
	22,00

	13
	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn
	mp
	5,04

	14
	Uși din profile din mase plastice, cu armături și accesorii, montate în zid, un canat
	mp
	5,02

	15
	Transportul materialelor cu găleata la parter
	t
	10,31

	16
	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg, distanța 90 m
	t
	46,20

	17
	Transportul rutier al materialelor și semifabricatelor cu autocamionul, distanța 20 km
	t
	51,30

	18
	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta, distanța 20 km
	t
	16,00

	19
	Desfacerea tapetelor de pe pereți
	mp
	21,00

	B. Lucrări de instalații – grup sanitar etajul 2

	1
	Demontare cuvă de duș
	buc
	1,00

	2
	Demontare lavoar din faianță sanitară
	buc
	1,00

	3
	Demontare vas WC inclusiv rezervorul
	buc
	1,00

	4
	Demontare baterii
	buc
	2,00

	5
	Demontare oglinzi semicristal
	buc
	1,00

	6
	Demontare etajere cu accesorii
	buc
	1,00

	7
	Demontare suport hârtie
	buc
	1,00

	8
	Demontare robinet reglaj drept 3/8"–3/4"
	buc
	2,00

	9
	Demontare corp de iluminat
	buc
	1,00

	10
	Demontare uscător de mâini / dozatoare săpun
	buc
	1,00

	11
	Demontare ventilator centrifugal/axial
	buc
	1,00

	12
	Montare cuvă duș
	buc
	1,00

	13
	Lavoar din porțelan sanitar, montat pe piedestal
	buc
	1,00

	14
	Sifon din bachelită pentru lavoar de porțelan sanitar
	buc
	1,00

	15
	Ventil de scurgere
	buc
	1,00

	16
	Vas pentru closet din porțelan sanitar, cu sifon interior
	buc
	1,00

	17
	Rezervor pentru spălare vas WC
	buc
	1,00

	18
	Ramă pentru vas de closet din polipropilenă, cu capac
	buc
	1,00

	19
	Coturi flexibile pentru vas WC
	buc
	4,00

	20
	Portprosop din alamă nichelată, montat pe perete, tip U, cu 1 braț, deschidere 450 mm
	buc
	1,00

	21
	Etajeră din porțelan sanitar
	buc
	1,00

	22
	Oglindă sanitară semicristal cu margini șlefuite
	buc
	1,00

	23
	Suport pentru hârtie, calitatea I
	buc
	1,00

	24
	Dozator de săpun
	buc
	1,00

	25
	Baterie amestecătoare pentru baie, cu duș flexibil
	buc
	1,00

	26
	Baterie amestecătoare stativă pentru lavoar, D = 1/2"
	buc
	1,00

	27
	Distribuitor prosoape hârtie
	buc
	1,00

	28
	Robinet de reglaj de colț din alamă nichelată, D = 3/8" sau 1/2"
	buc
	2,00

	29
	Robinet de trecere cu ventil și mufe, pentru țevi din oțel, D = 1/2"
	buc
	2,00

	30
	Corp de iluminat cu LED montat la oglindă
	buc
	1,00

	31
	Corp de iluminat cu LED 600 x 600 mm
	buc
	1,00

	32
	Portperie WC
	buc
	1,00

	33
	Montarea ventilatorului axial
	buc
	1,00

	34
	Ușiță metalică de acces la robinete sau piese de curățire
	buc
	1,00

	35
	Canal de mascare cabluri și țevi
	m
	4,00

	36
	Montat detectoare convenționale de fum
	buc
	1,00

	37
	Buton apel pacient – soră
	buc
	1,00

	38
	Bară de sprijin pentru persoane
	buc
	1,00

	39
	Comutator unipolar îngropat, de serie, construcție normală sau impermeabilă
	buc
	1,00

	40
	Priză montată îngropat, construcție normală/impermeabilă, cu contact de protecție
	buc
	1,00

	41
	Cablu incendiu 2x2x0,8 E90
	m
	6,00

	42
	Demontare și remontare radiatoare din fontă
	buc
	1,00

	43
	Intercalare sau înlocuire piese de legătură (teu, cot, mufe) pe conducta existentă, D = 3/4"
	buc
	8,00

	44
	Racordare conductor cupru
	buc
	4,00

	45
	Legătură electrică (conexiune) între șir de cleme și aparate sau între aparate
	buc
	4,00

	C. Lucrări de instalații – 3 grupuri sanitare, etajul 3

	1
	Demontare cuvă de duș
	buc
	3,00

	2
	Demontare lavoar din faianță sanitară
	buc
	3,00

	3
	Demontare vas WC inclusiv rezervorul
	buc
	3,00

	4
	Demontare baterii
	buc
	6,00

	5
	Demontare oglinzi semicristal
	buc
	3,00

	6
	Demontare etajere cu accesorii
	buc
	3,00

	7
	Demontare suport hârtie
	buc
	3,00

	8
	Demontare robinet reglaj drept 3/8"–3/4"
	buc
	6,00

	9
	Demontare corp de iluminat
	buc
	6,00

	10
	Demontare uscător de mâini / dozatoare săpun
	buc
	6,00

	11
	Demontare ventilator centrifugal/axial
	buc
	3,00

	12
	Montare cuvă duș
	buc
	3,00

	13
	Lavoar din porțelan sanitar, montat pe piedestal
	buc
	2,00

	14
	Lavoar din porțelan sanitar, montat pe blat
	buc
	1,00

	15
	Sifon din bachelită pentru lavoar de porțelan sanitar
	buc
	3,00

	16
	Ventil de scurgere
	buc
	3,00

	17
	Vas pentru closet din porțelan sanitar, cu sifon interior
	buc
	3,00

	18
	Rezervor pentru spălare vas WC
	buc
	3,00

	19
	Ramă pentru vas de closet din polipropilenă, cu capac
	buc
	3,00

	20
	Coturi flexibile pentru vas WC
	buc
	3,00

	21
	Portprosop din alamă nichelată, montat pe perete, tip U, cu 1 braț, deschidere 450 mm
	buc
	3,00

	22
	Etajeră din porțelan sanitar
	buc
	3,00

	23
	Oglindă sanitară semicristal cu margini șlefuite
	buc
	3,00

	24
	Suport pentru hârtie, calitatea I
	buc
	3,00

	25
	Dozator de săpun
	buc
	3,00

	26
	Baterie amestecătoare pentru baie, cu duș flexibil
	buc
	3,00

	27
	Baterie amestecătoare stativă pentru lavoar, D = 1/2"
	buc
	3,00

	28
	Distribuitor prosoape hârtie
	buc
	3,00

	29
	Robinet de reglaj de colț din alamă nichelată, D = 3/8" sau 1/2"
	buc
	6,00

	30
	Robinet de trecere cu ventil și mufe, pentru țevi din oțel, D = 1/2"
	buc
	6,00

	31
	Corp de iluminat cu LED montat la oglindă
	buc
	3,00

	32
	Corp de iluminat cu LED 600 x 600 mm
	buc
	6,00

	33
	Portperie WC
	buc
	3,00

	34
	Montarea ventilatorului axial
	buc
	3,00

	35
	Grilă de transfer
	buc
	2,00

	36
	Ușiță metalică de acces la robinete sau piese de curățire
	buc
	3,00

	37
	Canal de mascare cabluri și țevi
	m
	22,00

	38
	Montat detectoare convenționale de fum
	buc
	5,00

	39
	Indicator paralel cu LED
	buc
	2,00

	40
	Buton apel pacient – soră
	buc
	3,00

	41
	Bară de sprijin pentru persoane
	buc
	1,00

	42
	Comutator unipolar îngropat, de serie, construcție normală sau impermeabilă
	buc
	3,00

	43
	Priză montată îngropat, construcție normală/impermeabilă, cu contact de protecție
	buc
	3,00

	44
	Cablu incendiu 2x2x0,8 E90
	m
	15,00

	45
	Demontare și remontare radiatoare din fontă
	buc
	3,00

	46
	Intercalare sau înlocuire piese de legătură (teu, cot, mufe) pe conducta existentă, D = 3/4"
	buc
	15,00

	47
	Racordare conductor cupru
	buc
	12,00

	48
	Legătură electrică (conexiune) între șir de cleme și aparate sau între aparate
	buc
	10,00

	D. Lucrări de instalații –grup sanitar, etajul 7

	1
	Demontare cuvă de duș
	buc
	1,00

	2
	Demontare lavoar din faianță sanitară
	buc
	1,00

	3
	Demontare vas WC inclusiv rezervorul
	buc
	1,00

	4
	Demontare baterii
	buc
	2,00

	5
	Demontare oglinzi semicristal
	buc
	1,00

	6
	Demontare etajere cu accesorii
	buc
	1,00

	7
	Demontare suport hârtie
	buc
	1,00

	8
	Demontare robinet reglaj drept 3/8"–3/4"
	buc
	2,00

	9
	Demontare corp de iluminat
	buc
	1,00

	10
	Demontare uscător de mâini / dozatoare săpun
	buc
	1,00

	11
	Demontare ventilator centrifugal/axial
	buc
	1,00

	12
	Montare cuvă duș
	buc
	1,00

	13
	Lavoar din porțelan sanitar, montat pe blat
	buc
	1,00

	14
	Sifon din bachelită pentru lavoar de porțelan sanitar
	buc
	1,00

	15
	Ventil de scurgere
	buc
	1,00

	16
	Vas pentru closet din porțelan sanitar, cu sifon interior
	buc
	1,00

	17
	Rezervor pentru spălare vas WC
	buc
	1,00

	18
	Ramă pentru vas de closet din polipropilenă, cu capac
	buc
	1,00

	19
	Coturi flexibile pentru vas WC
	buc
	1,00

	20
	Portprosop din alamă nichelată, montat pe perete, tip U, cu 1 braț, deschidere 450 mm
	buc
	1,00

	21
	Etajeră din porțelan sanitar
	buc
	1,00

	22
	Oglindă sanitară cu ramă
	buc
	1,00

	23
	Suport pentru hârtie, calitatea I
	buc
	1,00

	24
	Dozator de săpun
	buc
	1,00

	25
	Baterie amestecătoare pentru baie, cu duș flexibil
	buc
	1,00

	26
	Baterie amestecătoare stativă pentru lavoar, D = 1/2"
	buc
	1,00

	27
	Distribuitor prosoape hârtie
	buc
	1,00

	28
	Robinet de reglaj de colț din alamă nichelată, D = 3/8" sau 1/2"
	buc
	2,00

	29
	Robinet de trecere cu ventil și mufe, pentru țevi din oțel, D = 1/2"
	buc
	2,00

	30
	Înlocuit sifon de pardoseală, D = 50 mm
	buc
	1,00

	31
	Corp de iluminat cu LED tip FIPAD
	buc
	1,00

	32
	Portperie WC
	buc
	1,00

	33
	Montarea ventilatorului axial
	buc
	1,00

	34
	Ușiță de vizitare conducte 15 x 15
	buc
	1,00

	35
	Ușiță de vizitare cu ramă 32 x 32, pentru acces la conducte și robineți
	buc
	1,00

	36
	Canal de mascare cabluri și țevi
	m
	8,00

	37
	Comutator unipolar îngropat, de serie, construcție normală sau impermeabilă
	buc
	1,00

	38
	Demontare și remontare radiatoare din oțel
	buc
	1,00

	39
	Intercalare sau înlocuire piese de legătură (teu, cot, mufe) pe conducta existentă, D = 3/4"
	buc
	15,00

	40
	Racordare conductor cupru
	buc
	8,00

	41
	Legătură electrică (conexiune) între șir de cleme și aparate sau între aparate
	buc
	8,00



Notă: Ofertanții pot utiliza propriile consumuri de resurse și propriile articole de deviz, cu respectarea denumirii lucrării, a unității de măsură și a cantității fiecărei poziții din listele de cantități.
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